BHSBWB-20220829参数要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 配件名称 | 数量 | 单位 |
| 阿特拉斯ZT30-8.6空压机（共3台） | Roto-Z润滑油 | 23 | 升/台 |
| 空气过滤器 | 1 | 个/台 |
| 油过滤器 | 1 | 个/台 |
| 油呼吸器 | 1 | 个/台 |
| 管道滤芯 | 4 | 个 |
| 阿特拉斯GVS470A负压机（共3台） | 真空泵油 | 20 | 升/台 |
| 排气过滤器 | 5 | 个/台 |
| 油过滤器 | 1 | 个/台 |
| 细菌过滤器滤芯 | 1 | 个 |
| 阿特拉斯SF6+FF-8空压机（共2台） | 空气过滤器 | 2 | 个/台 |
| 皮带 | 1 | 根/台 |
| 管道滤芯 | 4 | 个 |

注：以上提供的配件应为阿特拉斯原装正品配件。