全自动电泳关键参数
1.标本用量少：≤15微升；
2.加样系统：采用一次性加样梳齿，且试剂盒内标配；
3.电泳仪器自带内置扫描功能；
4.特殊项目需开展等电聚焦脑脊液，有相应试剂并取得注册证；
5.检测项目：血清蛋白、免疫固定、尿蛋白、血红蛋白、脑脊液等；
[bookmark: _GoBack]6.电泳介质：琼脂糖凝胶。

