采购需求参数（腔镜瓣膜手术器械一批）
	序号
	设备名称
	数量
	限价（万元）
	主要技术要求

	1
	腔镜瓣膜手术器械一批
	1套
	120
	1、 微创无创血管镊钳：黑色金属陶瓷涂层，直头总长350mm，头宽2.8mm，长15mm允许偏离值≤±5%。
2、 微创用针持钳：碳化钨钳口，黑色金属陶瓷涂层，弯头max. 2-0，  3x10mm/总长340mm允许偏离值≤±5%。
3、 微创锋利瓣膜剪刀：大弯总长350mm黑色金属陶瓷涂层，剪刀刃口带碳化钨镶片 允许偏离值≤±1mm。 
4、 微创瓣膜牵开器组件球形万向固定器：医用不锈钢材质。
5、 [bookmark: _GoBack]微创瓣膜牵开器组件田字形心房拉钩： 30x30mm，医用不锈钢材质，允许偏离值≤1mm。




